**INSTRUKCJA MONTAŻU TYNKU O STUKTURZE DREWNA FIRMY NOFAR**



1. NAKŁADANIE KLEJU D

**Klej D** nakładamy pacą zębatą 4mm na powierzchnię ściany na długość
i szerokość panela tynku. Optymalna temperatura klejenia to +10°C
do +25°C.



1. UKŁADANIE TYNKU

Tynk docinamy na odpowiedni wymiar ostrym nożem do tapet przy pomocy kątownika. W razie potrzeby wyrównujemy krawędzie papierem ściernym.
Na nałożony klej dociskamy przycięty panel tynku od środka do krawędzi bocznych wyciskając jego nadmiar.



1. DOCISKANIE WAŁKIEM

Po ułożeniu tynku każdy panel po kolei dociskamy twardym wałkiem w celu likwidacji ewentualnych pustych przestrzeni. Nadmiar kleju usuwamy mokrą szmatką lub gąbką, aby niknąć zabrudzeń, a jednocześnie uformować fugę.

1. GRUNTOWANIE

W celu zmniejszenia chłonności podłoża, poprawienia przyczepności powłoki zewnętrznej, zapewnienia jednorodnego koloru oraz zmniejszenia zużycia lakierobejcy wodnej, panele tynku należy zagruntować **GRUNTEM D.**





1. MALOWANIE

Zagruntowaną powłokę należy pomalować lakierobejcą wodną 1 lub 2 –krotnie w zależności od wymaganego efektu.

**TYNK O STRUKTURZE DREWNA** to:

* **tanie, proste i niepalne rozwiązanie**
* **nie próchnieje**
* **nie traci powłoki zabezpieczającej**
* **nie wymaga konserwacji**
* **efekt na wiele lat**